**Πίνακας Συμμόρφωσης**

Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
|  |  |  | |  |
|  | Προμήθεια γαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης, συγκολλητού, ύψους 1,80m & πάχους 2,7mm με οπή (6x10)cm. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια γαλβανισμένων πασσάλων από ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, ύψους 2,5m/τεμ. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια πόρτας διαστάσεων 2μ x1μ, από γαλβανισμένη ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, με σύρτη και πλέγμα συγκολλητό όπως της περίφραξης. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή άοπλης τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, συνολικού όγκου 11 κυβικών μέτρων. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία κατασκευής τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 140m μήκος x 0,2m πλάτος x 0,3m βάθος, συμπεριλαμβανομένης και της εκσκαφής | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία πλήρους και σταθερής τοποθέτησης 90 πασσάλων σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία κατασκευής της βάσης) | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία τοποθέτησης πόρτας | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία έντεχνης και σταθερής τοποθέτησης γαλβανισμένου πλέγματος μήκους 140 μέτρων και ύψους 1,80μ.,με γαλβανισμένο σύρμα σε υφιστάμενους πασσάλους. Συμπεριλαμβάνεται στερέωση του πλέγματος στην τσιμεντένια βάση και τοποθέτηση οδηγών. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου (κλειστό περιμετρικά στις τρείς πλευρές και στην οροφή με πάνελ) διαστάσεων: μηκος:2μ πλάτος: 1μ υψος:1μ., Περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής τσιμεντένιας βάσης πάχους 0,3m | **ΝΑΙ** | |  |
|  |  | | | |
|  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
|  | Ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου και των απαιτήσεων της παροχής υπηρεσίας και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE για όσα από αυτά απαιτείται | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία και ποιότητα των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και οργανισμών τυποποίησης. | **ΝΑΙ** |  | |

|  |
| --- |
| **Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2022** |
| (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
| **Ο προσφέρων** |
| (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |